| Mozzi version v1.1.0 sound synthesis library for Arduino |

AudioConfigTeensy3_12bit.h
1 #ifndef AUDIOCONFIGTEENSY3_12BIT_H
2 #define AUDIOCONFIGTEENSY3_12BIT_H
3
4
5 /** @ingroup core
6 */
7 /* Used internally to put the 0-biased generated audio into the centre of the output range (12 bits on Teensy 3) */
8 #define AUDIO_BIAS ((uint16_t) 2048)
9 #define AUDIO_BITS 12
10
11 #if !defined(AUDIO_CHANNEL_1_PIN) && defined(__arm__) && defined(CORE_TEENSY)
12 #if defined(__MKL26Z64__)
13 #define AUDIO_CHANNEL_1_PIN A12
14 #elif defined(__MK20DX128__) || defined(__MK20DX256__)
15 #define AUDIO_CHANNEL_1_PIN A14
16 #elif defined(__MK64FX512__) || defined(__MK66FX1M0__)
17 #define AUDIO_CHANNEL_1_PIN A21
18 #else
19 #error "Unknown Teensy"
20 #endif
21 #endif
22
23 #endif // #ifndef AUDIOCONFIGTEENSY3_12BIT_H